ADVANCED POWER ELECTRONICS APU1207M-25-HF-3TR - Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 2,5В; 1А; SMD; SOP8

ST MICROELECTRONICS LD1117S33TR - Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,8А; SMD

Микросхема L78L05ACD (+5B 0.1A) SOIC8
Напряжение стабилизации	5 В
Максимальный ток	0,1 А
Максимальное входное напряжение	30 В

TC1263-3.3VOA Микросхема стабилизатор напряжения LDO CMOS 3.3В SOIC8
(MICROCHIP)

CJ78L05 (SOT-89) - маломощный стабилизатор +5V 100mA в корпусе для планарного монтажа SOT-89.  

TLE4264G - стабилизатор в корпусе SOT-223 с выходным напряжением 5В, максимальным выходным током 120мА и малым падением (low drop).

NJM2871BF33-TE1 SOT23-5 Прецезионный с малым падением напряжения	3,3	14

Производитель: STM -SO-08 
http://elcom.zp.ua/ru/goods/view/4749
 
LED2-3214RGBC-B
013RGB
LED-3014WW-B

EDR6-10-R-R
EDR6-16-R-R многопозиционный DIP - переключатель
http://www.micro-chip.ru/shop/129/130/

http://www.e-tec.ch/v3/index.php?option=com_content&task=view&id=465&Itemid=105

9A102J
ADE08  
L78L33ABD 

LED2-3214RGBC-B
013RGB
LED-3014WW-B